NOTE: Dist in NMi, TranTime and StnTime in hours, Total time in Days
       Transits calculated at 10 knots.  CDep is cast depth,SDep is
       station(water) depth.
 Activity     Position       CDep  SDep     Dist     TranT     StnT  TotT
 ------------------------------------------------------------------------
 Dutch Hbr  53 54.5 166 30.9
      CTD   53 22.0 168 42.0  500.  500.    84.23     8.67     0.66  0.39
      CTD   53 25.5 168 46.0 1000. 1000.     4.23     0.67     1.03  0.46
      CTD   53 31.0 168 55.0 1500. 1850.     7.69     1.02     1.40  0.56
      CTD   53 36.0 169  4.0 1500. 1875.     7.31     0.98     1.40  0.66
      CTD   53 47.0 169 16.0 1500. 1575.    13.08     1.56     1.40  0.78
      CTD   54  2.0 169 34.0 1500. 1842.    18.37     2.09     1.40  0.93
      CTD   54 20.0 169 50.0 1500. 1898.    20.28     2.28     1.40  1.08
      CTD   54 40.0 169 12.0 1500. 1730.    29.80     3.23     1.40  1.27
      CTD   54 58.0 168 45.0 1500. 2064.    23.79     2.63     1.40  1.44
      CTD   55  7.0 168 29.0 1500. 1740.    12.86     1.54     1.40  1.56
      CTD   55 20.5 168 15.2 1000. 1000.    15.63     1.81     1.03  1.68
      CTD   55 22.3 168 10.5  500.  500.     3.21     0.57     0.66  1.73
      CTD   55 25.7 168  4.4  200.  200.     4.83     0.73     0.31  1.78
               The next 5 CTD's will be done if time allows
      ----------------------------------------------------------------------
      CTD   54 48.0 166 20.8  200.  200.    70.20     7.27     0.31  2.09
      CTD   54 41.4 166 14.2  300.  300.     7.62     1.01     0.51  2.16
      CTD   54 34.8 166  7.6  400.  400.     7.63     1.01     0.58  2.22
      CTD   54 28.1 166  2.0  600.  600.     7.47     1.00     0.73  2.29
      CTD   54 21.6 165 56.0  400.  400.     7.36     0.99     0.58  2.36
             We will probably not have time for the final 4 CTD's
      
______________________________________________________
______________   p      '   b 4 20.2 165 2  Ÿ   50.   50.    17.89     2.04     
0.14  2.45
      CTD   54 22.3 165 16.7   50.   50.     5.49     0.80     0.14  2.49
      CTD   54 24.8 165  8.4   50.   50.     5.41     0.79     0.14  2.53
      CTD   54 26.7 164 59.7   50.   50.     5.41     0.79     0.14  2.57